다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망

다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 수도꼭지(예시)
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
대붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)	KIWATEC-a	몸통	구리합금		A사	O	65
		카트리지	세라믹, 실리콘		B사	O	5
		고압호스	PVC		C사	O	20
		핸들	스테인리스, 아연합금		D사	X	-
		누르개	구리합금		E사	X	-
		⁝	⁝		⁝	⁝	10
							-
대붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)	KIWATEC-b	몸통	구리합금		A사	O	60
		카트리지	세라믹, 실리콘		B사	O	5
		메탈호스	PVC		C사	O	10
		헤드	ABS, NBR, 스테인리스		D사	O	10
		핸들	아연합금, 스테인리스		E사	X	-
		역류방지기	노릴, 실리콘		F사	O	2
		⁝	⁝		⁝	⁝	13
							-
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망

다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 도복장강관(예시)
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
STWW 290	KIWATEC-a	원관	스테인리스		A사	X
		외부피복	LLDPE		E사	X	-
		내부도장	액상 에폭시		F사	O	100
STWW 370	KIWATEC-b	원관	스테인리스		B사	X
		외부피복	LLDPE		E사	X	-
		내부도장	액상 에폭시		F사	O	100
STWW 400	KIWATEC-c	원관	스테인리스		C사	X
		외부피복	LLDPE		E사	X	-
		내부도장	액상 에폭시		F사	O	100
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망

다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 물탱크(예시)
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
스테인리스 원통형	KIWATEC-a	몸체	스테인리스		A사	O	60
		사다리	스테인리스		A사	O	10
		배관	스테인리스		A사	O	20
		소켓	스테인리스		A사	O	10
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망

다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 벽체패널(예시)
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
부착식 패널형	KIWATEC-a	강판	스테인리스		A사	O	100
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망

다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 폴리우레아수지 도막 방수재(예시)
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
무용제계	Kiwatec-a	주제	폴리올, 이소시아네이트		A사	O	100%
		경화제	폴리올, 폴리아민		A사	O
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망

다. 수도용 자재와 제품을 구성하는 재료의 물질(부품 포함) 정보 명세서

제품명: 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브(예시)
* (물 접촉 비율) 제품의 물 접촉 비율 중 해당 부품이 차지하는 비율을 산정하며, 부품의 물 접촉 비율 총합이 100%가 되도록 작성함
구성 재료 정보
종류·등급	모델명	구성 재료	재질명		제조사	물 접촉 여부(O/X)	물 접촉 비율(%)*
중심형 10K, 20K	KIWATEC-a	몸통	스테인리스, 주철		A사	X	-
		디스크	스테인리스		B사	O	70%
		스템	스테인리스		C사	X	-
		고무시트	EPDM		D사	O	30%
(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)						총합	100%

우리 회사 자재 및 제품을 구성하는 재료의 물질 정보가 위와 같음을 확인합니다.
신청일:	년 월 일
대표자:	(인)
담당자:	(인)
* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망